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1. Перспективные показатели  развития муниципального образования для разработки программы
1.1. Характеристика муниципального образования

Кокоревка - посёлок городского типа, административный центр Кокоревского городского поселения, расположенный в северной части Суземского муниципального района. Общая площадь территории посёлка- 667 га. 

Населенный пункт Кокоревка Суземского муниципального района расположен в лесной зоне. граничит с Трубчевским, Навлинским, Брасовским районами. Удаленность от п. Навля – 50 км, от п. Локоть – 30км, от п. Суземка – 60км.

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние  и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности

Кокоревского городского поселения за 2016 год

На 01.01.2018 г. в Кокоревском городском поселении  постоянно зарегистрировано 2015 человек.

Основными предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание объектов инженерных систем Кокоревского городского поселения являются предприятия жилищно-коммунального комплекса: 

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование организации/предприятия
	Предоставляемые услуги

	1.
	МУП"Суземский районный водоканал"
	Услуги водоснабжения

	2
	Восточное Межрайонное отделение филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
	Услуги электроснабжения

	3
	Суземский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго»
	Услуги электроснабжения

	4
	Филиал АО "Газпром газораспределение Брянск" Восточный
	Усулги газоснабжения

	5
	МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора»
	Услуги теплоснабжения


Количество домов частного сектора –811 домов, многоквартирных домов -6. 

Малый бизнес
Малый бизнес представляют:

- индивидуальные предприниматели по переработке леса – 5
- индивидуальные предприниматели в торговле – 6

          Традиционно уже то, что они каждый год оказывают содействие в  проведении  праздников, благоустойстве территории Кокоревского городского поселения.

Лесоперерабатывающая и деревообрабатывающая отрасль представлена

-ООО «Кокоревский ДОЗ»

-ООО  « Синтез-К»

На предприятии ООО«Кокоревский ДОЗ» налажено дверное производство, погонажное производство, а также пиломатериалы. ООО «Синтез–К» является одним из крупнейших предприятий поселка по лесозаготовке и лесопереработке.
На территории муниципального образования работают следующие учреждения и организации:

На территории муниципального образования работают следующие учреждения и организации:

- МБОУ «Кокоревская  СОШ», директор – Максименко О.Я.

- МБДОУ «Родничок», заведующая – Желавская С.А.

- поселенческая  библиотека, библиотекарь–  Мешкова В.П.

- Кокоревский поселковый «Дом культуры» – художественный руководитель 

Войткова Е.Е., Кравчук И.С.;

- ветеринарный участок (Киселев В.А.)

- ПСЧ-49 (Начальника Гуреев С.С.)

- врачебная амбулатория с офисом (врача общей практики Евсеев В.М.)

- Почтовое отделение ФГУП «Почта России».  (начальник – Котова Н.В.).

Сельское хозяйство представлено

        В личных подсобных хозяйствах населения на 1 января 2016г содержалось:

· Крупный рогатый скот -26

· Свиней -  36 гол.

· Овец- 14 гол.

· Коз- 72 гол.

· Лошадей- 1 гол.

· Птица- 612 гол.

Торговля

      С целью обеспечения жителей  поселения продуктами питания и товарами  повседневного спроса функционируют торговые точки.

       Основные торговые точки: магазин «Сюрприз»; магазин  « Бирюза»; магазин

«Перекрёсток», магазин « Продукты»

Перевозка пассажиров

         Перевозкой  пассажиров в Кокоревском  городском поселении  осуществляется  железнодорожным транспортом.

Дороги 

         Общая протяженность дорог составляет 29,8 километров, из них 1,4 км в асфальтовом исполнении, щебень 2,3 км, грунт 26,1 км.   

Места захоронения

            В 2016 году  проведена установка памятного знака « Посёлок партизанской славы» 

           В 2017 году проведены субботники по уборке мусора, ТБО на муниципальных кладбищах, уборка  деревьев.

Уличное освещение

         Всего  на территории городского поселения пгт Кокоревка находится 130 светильников.

По необходимости проводятся технические работы по замене светильников и ламп. В 2015 году на  содержание электролиний уличного освещения было затрачено 266 тыс. рублей ( замена вышедших из строя ламп и светильников; включение и выключение согласно графика уличного освещения).

Водоснабжение

     Обслуживает  централизованное водоснабжения  и канализацию в Кокоревском  городском  поселении  Суземскимй МУП ЖКХ.

      Магистральная сеть водопровода составляет 24 км. Подача воды осуществляется 2-мя артезианскими скважинами. В наличии 52 уличных колонок, 6 артезианских колодцев.
Связь

      Услуги связи на территории поселения предоставляются ОАО «Ростелеком». Функционирует сотовая связь МТС,  Мегафон, Билайн, Теле2.
Пожарная безопасность

На территории Кокоревского городского поселения  имеется 3 противопожарных водоема: 

- искуственные :ул.Песочная, д.15 – 60 куб.м., пер.Герцена – 600 куб.м.;

 -естественные : 5 тыс. куб.м.  
Газоснабжение
Осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Брянск». На территории сельского поселения одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 28,47 км. Количество негазифицированных улиц – 1,6 км.

Электроснабжение
Осуществляет ОАО «Брянскэнергосбыт». Количество КТП 6кВ (комплексные трансформаторные подстанции) – 7 шт. Суммарная протяженность ВЛ 0,4 кВ – 64 км, ВЛ 10 кВ – 8 км. Протяженность уличного освещения составляет 29,1 км.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).
Традиционно прямой демографический прогноз численности населе-ния осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уро-вень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожида-емые тренды изменения этих параметров.

Повышенное внимание к демографической проблеме, реализация мер, намеченных в «Концепции демографической политики Российской Феде-рации на период до 2025 г.», а также соответствующих областных про-грамм будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости. В проекте генерального плана Кокоревского городского поселения прини-мается коэффициент близкий к общероссийским показателям (более низкая смертность). Рост показателей рождаемости предусматривается в соответ-ствии с показателями принятыми в качестве основных целевых в «Концеп-ции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.». Прогноз осуществим при условии активных мер по исправлению сло-жившейся тяжелой демографической ситуации и привлечения в район тех контингентов лиц, которые зарегистрированы в его территории, но не проживают в поселении, и в настоящее время являются лишь потенциаль-ными мигрантами. 

Вывод

С проблемой демографического кризиса связана еще одна негативная тен-денция – демографическая нагрузка. На одного работающего в поселении приходится 0,53 нетрудоспособного (инвалиды, пенсионеры, дети). Из них 0,25 коэффициента - дети до 18 лет, 0,28  коэффициента пенсионеры. 

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится достаточно вы-сокая доля населения, однако, в результате недостатка рабочих мест в эко-номике поселения, значительная доля экономически активного населения трудится за пределами поселения. Необходимо планировать создание но-вых мест приложения труда, в т.ч. предприятий малого бизнеса, развитие новых направлений и видов хозяйственной деятельности.
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию. Основным потребителем тепловой энергии муниципального образования является население и бюджетные учреждения.

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003

«Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Мероприятия по развитию населенного пункта включают предложения по выделению площадок под различные виды строительства на территории поселения.

Предложения по резервированию территорий включают проектные площадки для размещения:

· промышленных комплексов;

Выделение новых площадок под жилищное строительство не планируется. 

Выделение новых площадок под размещение промышленных объектов 
В соответствии с комплексным инвестиционным планом развития п.г.т. Кокоревка, в границах населённого пункта зарезервирована площадка для размещения предприятия по производству активированного угля из отходов деревообработки. Размещение предприятия по производству пеллет и древесного угля возможно на территории ООО «Кокоревский ДОЗ».

Площадка под размещение новых рекреационных объектов формируются в населенном пункте. Общая площадь территории, предлагаемой для размещения рекреационных объектов, составляет около 14 га.

Прогноз численности населения

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

Повышенное внимание к демографической проблеме, реализация мер, намеченных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.», а также соответствующих областных программ будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости. В проекте генерального плана Кокоревского городского поселения принимается коэффициент близкий к общероссийским показателям (более низкая смертность). Рост показателей рождаемости предусматривается в соответствии с показателями принятыми в качестве основных целевых в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.». Прогноз осуществим при условии активных мер по исправлению сложившейся тяжелой демографической ситуации и привлечения в район тех контингентов лиц, которые зарегистрированы в его территории, но не проживают в поселении, и в настоящее время являются лишь потенциальными мигрантами. 

Вывод

С проблемой демографического кризиса связана еще одна негативная тенденция – демографическая нагрузка. На одного работающего в поселении приходится 0,53 нетрудоспособного (инвалиды, пенсионеры, дети). Из них 0,25 коэффициента - дети до 18 лет, 0,28  коэффициента пенсионеры. 

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится достаточно высокая доля населения, однако, в результате недостатка рабочих мест в экономике поселения, значительная доля экономически активного населения трудится за пределами поселения. Необходимо планировать создание новых мест приложения труда, в т.ч. предприятий малого бизнеса, развитие новых направлений и видов хозяйственной деятельности. 

2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

На территории Кокоревского поселения к централизованному теплоснабжению подключены два потребителя общей площадью 4438 кв.м. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе.

Для анализа необходимо произвести расчеты потребностей тепловой энергии. Расчет производился по рекомендациям СНиП 2.04.07-86 (2000):

А) Максимальный тепловой поток (Вт) на отопление жилых и общественных зданий:
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 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

ԛ0=101– укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м² общей площади (табличное значение);

А=  4438 м² – общая площадь жилых зданий.

Qomax=560297, Вт

Средний тепловой поток (Вт) на отопление общественных зданий:
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 – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ºС;
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 – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ºС; 
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 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС.

Qот = 271622, Вт

Переводной коэффициент Вт в Гкал/ч:  

1Вт= 8,6042065×10-7Гкал/ч.

Поэтому для центрального массива существуют следующие расчетные показатели потребления тепловой энергии:

 Qотmax=0,482 Гкал/ч – максимальное потребление и общественных зданий;

Qот=0,234  Гкал/ч – среднее потребление  на отопление общественных зданий; 

2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Население городского поселения полностью охвачено системами централизованного водоснабжения. 

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*. 

Таблица №2

Нормы водопотребления и прогнозные расчетные расходы воды

	Расчётные сроки
	Наименование  расхода
	Ед-ца измере- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм., л
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
тыс. м³/год

	I-этап до 2021г.


	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	чел.
	2022
	160
	323,52
	18,08

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	32,35
	11,81

	
	Итого:
	-
	-
	-
	355,87
	29,89

	II-этап до 2030г.
	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	чел.
	2176
	160
	348,16
	127,08

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	34,82
	12,71

	
	Итого:
	-
	-
	-
	382,98
	139,79


Данные нормы включают расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц. 

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта и рассчитываются на следующих стадиях проектирования.

Водоснабжение Кокоревского городского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Предполагается 100% обеспечение жителей городского поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. 

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в городском  поселении необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. 

Прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Таблица №3
Прогноз водоотведения населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, м3/сут

	Расчётные сроки
	Наименование  расхода
	Ед-ца измере- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм., л
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
тыс. м³/год

	I-этап до 2021г.


	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	чел.
	2022
	160
	323,52
	18,08

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	32,35
	11,81

	
	Итого:
	-
	-
	-
	355,87
	29,89

	II-этап до 2030г.
	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	чел.
	2176
	160
	348,16
	127,08

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	-
	34,82
	12,71

	
	Итого:
	-
	-
	-
	382,98
	139,79


2.4. Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки предприятий), коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица №4
Укрупненные показатели электропотребления 
	Степень благоустройства поселений
	Электропотребление, кВт. ч /год на 1 чел.
	Использование
максимума электрической нагрузки, ч/год

	Города и населенные пункты городского типа,        
не оборудованные стационарными электроплитами

	без кондиционеров              
	1700
	5200

	с кондиционерами               
	2000
	5700

	Города и населенные пункты городского типа,        
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)

	без кондиционеров              
	2100
	5300

	с кондиционерами               
	2400
	5800

	Сельские населенные пункты (без кондиционеров)

	не оборудованные стационарными
электроплитами                 
	950
	4100

	оборудованные стационарными
электроплитами (100% охвата)   
	1350
	4400


Принятые удельные нормы обеспечивают:

· электроосвещение по научнообоснованным нормам освещенности;

· возможность использования широкого набора электробытовых приборов;

· применение электротермического оборудования для приготовления пищи на предприятиях общественного питания, в детских и учебных учреждениях;

· достаточное водоснабжение, канализацию и централизованное теплоснабжение лечебных и общественных зданий.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды.

Нормы не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, рекламу, нагрузки электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (за исключением застройки повышенной комфортности и коттеджной).

Таблица №5
Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора
	Наименование муниципального образования
	I очередь
	Расчетный срок

	
	Население,

чел.
	Электропотр., млн. кВт.ч
	Население, чел.
	Электропотр., млн. кВт.ч

	пгт Кокоревка
	2022
	3,44
	2176
	3,69

	Итого
	2022
	3,44
	2176
	3,69


Уровень электропотребления городского поселения определен величиной:

На I очередь – 3,44 млн. кВт.ч

На расчетный срок – 3,69 млн. кВт.ч

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

2.5. Прогноз спроса на услуги газоснабжения

На перспективу направления использования газа сохраняются.

Согласно СП 42-101-2003 принимается показатель потребления газа, м3/год на 1 чел при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3): 

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Расход природного газа на жилищно-коммунальные нужды городского поселения составляет:

- на первую очередь – 606,6 тыс. м³;

- на расчетный срок – 652,8 тыс. м³.

2.6. Прогноз объёма утилизации твердых коммунальных отходов

Перспективный объём утилизации твёрдых коммунальных отходов представлен с учетом прогноза численности населения. 

Годовая норма накопления ТКО на одного жителя принимается:

твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Таблица №6
Расчет образования ТКО жителями по срокам реализации генерального плана Кокоревского городского поселения

	№ п/п
	Объекты образования отходов
	Количество образующихся отходов, кг/год

	
	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Кокоревское городское поселение
	909,9
	979,2


Нормативы образования ТКО предприятиями и учреждениями Кокоревского городского поселения не представлены.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

· критерии доступности коммунальных услуг для населения;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

· величины новых нагрузок;

· показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета;

· показатели надежности поставки ресурсов;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

· показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1 Описание состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
В современных условиях инженерная инфраструктура муниципального образования – это сложный территориально-отраслевой комплекс, включающий совокупность технических объектов и выполняющий жизненно важные функции по обеспечению потребителей энергетическими и водными ресурсами, средствами связи, информацией  и другими услугами. 

Основными предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание объектов инженерных систем Кокоревского городского поселения являются предприятия жилищно-коммунального комплекса: 

Таблица №7
	№ п/п
	Наименование организации/предприятия
	Предоставляемые услуги

	1.
	МУП"Суземский районный водоканал"
	Услуги водоснабжения

	2
	Восточное Межрайонное отделение филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
	Услуги электроснабжения

	3
	Суземский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго»
	Услуги электроснабжения

	4
	Филиал АО "Газпром газораспределение Брянск" Восточный
	Усулги газоснабжения

	5
	МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора»
	Услуги теплоснабжения


Количество домов частного сектора –811 домов, многоквартирных домов -6. 3.1.1. Теплоснабжение

МО «Кокоревское городское поселение».



Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Кокоревского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе.

К централизованной системе теплоснабжения, подключёно два потребителя школа и дет. сад. Схема тепловых сетей представлена на риусунке 1.
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Рис.1.Схема сетей теплоснабжения пгт. Кокоревка

Эксплуатацию  котельной и тепловых сетей на территории Кокоревского городского поселения  осуществляет МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» 
Основными источниками централизованного теплоснабжения Кокоревского городского поселения является котельная, которая предназначена для теплоснабжения здания школы (ул. Кирова, 28) и детского сада «Родничок» (ул. Песочная, 15).


Протяженность тепловых сетей составляет:

· Надземных – 75м.;

· Подземных – 200м.

Суммарная установленная мощность котельной составляет 19,33 Гкал/час.

Котельная оборудована котлами КЧМ-7 «ГНОМ» - 6шт. с автоматикой КАРЭ-50. Производительность 1 котла 76140ккал/ч. В качестве топлива применяется природный газ с теплотворной способностью – 7950 ккал/ч. Отвод продуктов сгорания от котлов осуществляется через металлические газоходы в дымовую трубу d=273*8 и высотой H=10м (2 шт.).

Здание котельной отдельно-стоящее, перекрытия над котельной – железобетонные, высота ктельной – 4м., освещение – естественное и искусственное. 

Вентиляция котельной-естественная, приточно-вытяжная, обеспечивающая воздухообмен и приток воздуха, необходимого для сжигания газа, используемого котлоагрегатами. Удаление воздуха осуществляется через дефлектор диаметром 315 мм., приток – через 3 жаллюзийные решетки 150х490(h) мм., установленные в стене. 
Таблица №8
Характеристика оборудования котельной

	№ п/п
	Наимнование 

(тип, марка)
	Технические

 характеристки
	Кол-во, шт.

	1
	КЧМ-7, «ГНОМ»
	Газовый отопительный котёл Q=96кВт
	6

	2
	К8/18
	Насосы исходной воды, Q=8м3/ч, Н=18м в.ст.
	2

	3
	К20/80
	Насосы сетевой воды, Q=20м3/ч, Н=30м в.ст.
	2

	4
	К8/18
	Насосы горячей воды, Q=8м3/ч, Н=18м в.ст.
	1

	5
	«Термит-М»
	Электронный преобразователь соей жёсткости
	1

	6
	ВН-76-1800
	водонагреватель
	1

	7
	Бак для воды
	Емкость- 5,0 м3
	1

	8
	АМОВ-5-1
	Аппарат магнитной обработки воды
	1


Система централизованного теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Температурный график для регулирования отпуска тепла 95/70 Со.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии.  

Таблица №9
	Название котельной
	Вид топлива
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во и тип котлов
	Установленная мощность 

	
	
	
	
	Гкал/ч

	Котельная МБОУ «Кокоревская СОШ»
	Природный газ
	2003
	КЧМ-7 «Гном»-6шт.;
	0,495


Таблица №10
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная мощность

	
	Гкал/ч

	Котельная МБОУ «Кокоревская СОШ»
	0,369


Таблица №11
Баланс тепловой мощности 

в зонах действия источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность

источника
	Затраты тепловой

мощности на

собственные и

хозяйствен-ные нужды
	Тепловая мощность

источника

нетто

	
	
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.

	1
	Котельная МБОУ «Кокоревская СОШ»
	0,495
	0,025
	0,470


Таблица №12
	№ п/п
	Наименование котельной

 
	Тепловая мощность

источника

нетто
	Подключенная тепловая нагрузка
	Присоединенная тепловая нагрузка  

(с учетом потерь в тепловых сетях)
	(+)Резерв /(-)дефицит 

мощности

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	 %

	 1
	Котельная МБОУ «Кокоревская СОШ»
	0,470
	0,369
	0,387
	0,083
	17,7


В настоящее время в Кокоревском городском поселении наблюдается резерв мощности котельных в части теплоснабжения потребителей.

3.1.2. Водоснабжение

МО «Кокоревское городское поселение».

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории относится к водосборному бассейну реки Нерусса. Различие в густоте речной сети определяется неоднородностью рельефа и неодинаковой глубиной водоносных горизонтов. Питаются реки, главным образом, талыми снегами и лишь на 10- 20% - дождевыми и грунтовыми водами. В засушливые годы роль грунтового питания возрастает. Весной, когда тают снега, реки разливаются, повышают свой уровень. В это время расход воды превышает в 10-20 раз среднегодовой, реки расходуют до 60% общего годового стока.

Подземные воды территории по своему генезису представляют собой остатки морей, неоднократно затоплявших Русскую равнину в различные геологические эпохи. Поверхность или зеркало грунтовых вод повторяет в несколько сглаженной форме изгибы рельефа местности, поднимаясь под холмами и грядами, опускаясь в котловинах. Воды меловых водоносных горизонтов отличаются умеренной жесткостью, незначительными содержаниями солей (0,2-0,4 грамма на литр воды). По мере углубления в девонские известняки жесткость воды увеличивается, минерализация повышается (до 0,6 грамма на литр воды. В последние годы глубокими скважинами (до 900м) вскрыты в области минеральные воды. В районе фонтанируют артезианские воды с минерализацией 8,4 грамма на литр.

В настоящее время на территории Кокоревского городского поселения имеются централизованная система водоснабжения, системы водоотведение отсутствует. Водоснабжение осуществляется из артезинских скважин через водонапорные башни.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В пгт Кокоревка имеется централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, имеется в следующих населенных пунктах:

Система водоснабжения Кокоревского городского поселения состоит из следующих элементов:

· Артезианская скважина общей площадью застройки 14,8 м2, инв.№2436/29 лит.I, расположение – ул. Садовая, (№ 32-32- 13/008/2011-708, свидетельство о государственной регистрации права собственности 32-АГ 938720);

· Водонапорная башня общей площадью 1 м2, инв.№ 2436/29, лит.II, расположение – ул. Садовая, (№ 32-32-13/008/2011-709, свидетельство о государственной регистрации права собственности 32-АГ 938721);

· Водопроводная сеть протяженностью 11836,3м инв.№ 2692/29, лит. I (№ 32-32-13/002/2011-030, свидетельство о государственной регистрации права собственности 32-АГ 787911);

Водоподготовка отсутствует. Качество питьевой воды – удовлетворительное.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение и предназначены для пожарной безопасности.

Водоснабжение жителей н.п. Кокоревка осуществляется от артезианской скважины №2436/29 лит.I. Глубина скважины 68,0 м. Вокруг скважины выполнен павильон площадью 14,8 м2, высотой 2,6 м, объемом 39,0 м3, стены кирпичные на бетонном фундаменте. Физический износ павильона составляет 0%.

Создание напора в водопроводной сети, регулирование неравномерного потребления, хранение ограниченного резервного и противопожарного запасов воды осуществляется с помощью водонапорной башни инв.№ 2436/29, лит.II. Высота башни составляет 15 м. По конструкции башня представляет собой металлический бак. Фундамент под башню – бетонный. Физический износ башни составляет 0%.

Протяженность водопроводных сетей в пгт Кокоревка составляет 23 км. На водопроводной сети установлено 6 артезианских колодцев, 52 водоразборных колонки. Глубина заложения водопровода – до 3м. Кроме того, часть населения питается водой из 6 артезианских скважин.
[image: image8.png]



Рис.2 . Схема водоснабжения пгт. Кокоревка

Качество
воды
соответствует
требованиям
СанПиН
2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. Источником водоснабжения части жилой застройки, не имеющих централизованных сетей водоснабжения, служат приусадебные шахтные колодцы.

Данные лабораторных анализов качества воды уполномоченными органами не предоставлены.

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение (юридиче- скими лицами, осуществляющими эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения) в населённых пунктах муниципального образования Кокоревское городское поселение являются:

1. Суземское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно- коммунального хозяйства.

ИНН: 3228000074

КПП: 322801001

ОГРН: 1023202936525

Юридический адрес: Брянская область, пгт. Суземка, ул. Первомайская, д.63.

Исполняющий обязанности директора – Боровиков Андрей Витальевич.. Расчетный счет №40602810408150102003 Брянское ОСБ №8605

Тел. 8(48353) 2-18-51.

Система водоснабжения находится в собственности Кокоревского городского поселения, которое сдает в аренду недвижимое имущество Суземскому МУП ЖКХ. Все содержание водопроводной сети, ремонты осуществляется силами Суземского МУП ЖКХ.

Существующие балансы водопотребления.

Таблица №13
Водопотребление городскогопоселения Кокоревка

	Потребитель
	Наименова ние расхода
	Ед-ца измер ения
	Кол- во
	Средне суточн. норма на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
	Годовое
	Макс.
	Макс.

	
	
	
	
	
	сут.
	т.м³/год
	сут.
	час.

	
	
	
	
	
	м³/сут
	
	м³/сут
	м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н.п.

Кокоревка
	Хоз- питьевые

нужды
	чел
	2191
	160
	350,56
	127,95
	455,72

8
	44,43

	
	Неучтённы

е расходы
	%
	20
	-
	70,11
	25,59088
	91,15
	8,89

	
	Полив
	един.
	867
	50
	7,09
	2,63
	43,35
	-

	
	Итого:
	
	
	
	427,77
	156,17
	590,22
	53,32


1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Основные проблемы системы водоснабжения по поселению:

1.
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов может в будущем ухудшить органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

2.
Фактическая изношенность водопроводных сетей составляет 100%. Необходима замена и реконструкция изношенных и ветхих водопроводных сетей во всех вышеперечисленных населенных пунктах поселения.

3.
Необходимо осуществлять контроль зон санитарной охраны, со - блюдение должного режима в пределах их поясов для обеспечения санитарной надежности источников водоснабжения для предотвращения возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

 4.
Отсутствие водоподготовки.

В ходе визуального обследования систем водоснабжения поселения ввиду отсутствия регистрационных планов подземных коммуникаций были выявлены несоответствия длин водопроводных сетей по улицам по каждому населённому пункту, требующие уточнения по результатам технического обследования централизованных систем водоснабжения в период действия схемы водоснабжения в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Данные лабораторных анализов качества воды.

В соответствии с проводимыми в прошлом отчетном периоде испытаниях, питьевая вода соответствует СанПиН 2.1.4. 1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Однако, документальные данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема водоснабжения может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Таблица №14
	Наименование

населенных пунктов и МО
	Наличие

источников

(скважин) воды и их дебет

(Шт)
	Протяженность

водопроводных

сетей

(км)
	Количество населения

обеспеченного и необеспеченного централизованным водоснабжением (чел)
	Износ

водопроводных

сетей и сооружений

%
	Потребность

в строительстве новых водопроводных сетей и скважин

	
	
	
	обеспечены
	Не обеспечены
	
	

	Кокоревское городское поселение

	пгт Кокоревка
	1/3,2
	23,0
	1345
	839
	50
	Строительство 2 скважин

5,8 км водопровода


Сведения по обеспеченности населения водоснабжением
3.1.3. Водоотведение

МО «Кокоревское городское поселение»..

В населённом пункте муниципального образования Кокоревское городское поселение отсутствует централизованная система канализации и водоотведения. Для своих нужд население использует выгребные ямы.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

Необходимо осуществить строительство канализационных сетей в посе- лении для основных социальных объектов, а также децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в населённых пунктах с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки.

Кокоревское городское поселение является перспективной зоной развития системы водоотведения.

3.1.4. Газоснабжение

МО «Кокоревское городское поселение».

Основными направлениями использования газа в жилых домах являются приготовление пищи на газовых плитах, нагревание воды в газовых колонках и отопление с помощью локальных источников теплоснабжения, которыми оборудована часть малоэтажной застройки. 

Газоснабжение населения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Брянск». На территории городского поселения одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 28,47 км. Количество негазифицированных улиц – 1,6 км.

Таблица №15
Сведения по газификации 

	Наименование

населенного пункта
	Построено

сетей, км
	Газифицировано

Объектов соцкультбыта
	Необходимо построить сетей, км

	
	
	
	Низкого

давления
	Среднего

давления

	пгт Кокоревка
	17,8
	4
	9,3
	-


Таблица № 16
Сведения по газификации по состоянию на (Квартиры)

	Наименование

Сельского

(городского)

поселения и населенных пунктов
	Жилой фонд

квартир
	Протяженность

газопроводов,

(метров погонных)
	Всего

газифицировано квартир природным и сжиженым

газом
	Газифицировано квартир природным газом
	Уровень

газификации природным газом, %
	Газифицировано

квартир сжиженным газом
	Уровень

газификации

сжиженным

газом, %
	Негазифицировано квартир

	
	Всего
	Всего
	Всего, шт
	Всего
	Общий
	Всего
	Всего
	всего

	2
	3
	6
	9
	10
	13
	16
	19
	22

	Кокоревское городское поселение

	п.г.т.Кокоревка
	844
	21,075
	743
	488
	58
	255
	30
	101


Таблица №17
Сведения по газификации по состоянию на (Жилые дома)
	Наименование

Сельского

(городского)

поселения и населенных пунктов
	Жилой фонд

домов
	Протяженность газопроводов,

метров погонных
	Всего газифицировано

домов природным и сжженным газом
	Газифицировано домов природным газом
	Уровень газификации природным газом, %
	Газифицировано квартир

сжиженным газом
	Уровень

газификации

сжиженным

газом, %
	Негазифици ровано

домов

	
	Всего
	Всего
	Всего

шт
	Всего
	Общий
	Всего
	Всего
	всего

	2
	3
	6
	9
	10
	13
	16
	19
	22

	Кокоревское городское поселение

	п.г.т.Кокоревка
	724
	21,075
	712
	467
	64
	245
	34
	12


Таблица №18
Характеристики газопровода н.п. Кокоревка

	№

п/п
	Наименование
	Классификация газопроводов по давлению
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяжённость, м

	1
	н.п. Кокоревка
	высокого
	2003
	1696

	2
	пер. Партизенский
	низкого
	1156
	2003

	3
	, ул. Партизенская
	низкого
	660
	2004

	4
	ул. Партизенская, ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Ленина
	низкого
	1455
	2004

	5
	ул. Пушкина, ул. Центральная
	низкого
	560
	2004

	6
	ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Песочная
	среднего/низкого
	1716
	2005

	7
	ул. Песочная
	низкого
	1090
	2005

	8
	ул. Центральная, ул. Строителей, ул. Песочная
	среднего/низкого
	2057
	2005

	9
	ул. Центральная, ул. Советская
	среднего
	750
	2005

	10
	ул. В. Качановой
	низкого
	1778
	2006

	11
	ул. Тимофеева
	низкого
	549
	2006

	12
	ул. Кирова, пер. Кирова
	низкого
	831
	2006

	13
	ул. Советская, ул. Лермонтова, ул. Горького, ул. Станционная
	низкого
	2962
	2007

	14
	Ул. Зои Космодемьянской
	-
	300
	2007

	15
	Ул. Садовая
	низкого
	200
	2008

	16
	Ул. Зои Космодемьянской
	низкого
	580
	2008

	17
	Туп. Станционный
	низкого
	320
	2008

	18
	Ул. Трубчевская, ГРПШ-400
	среднего/низкого
	1142,1
	2008

	19
	Ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Чкалова, пер. Советский
	низкого
	1225
	2009

	20
	Пер. Трубчевский, пер. Ленина
	низкого
	903
	2010

	21
	Ул. Октябрьская, пер. Чкалова, пер. Пролетарский, ул. Маяковского, акп. Первомайский, пер. Ленина, ул. Железодорожная
	-
	5309
	2010

	22
	Пер. Первомайский, пер. Ленина
	-
	1125
	2011

	23
	Пер. Строителей, ул. Тургенева, ул. Станционная
	-
	1951
	2012

	Итого
	30315,1
	-


3.1.5. Электроснабжение

МО «Кокоревское городское поселение».

Основной проблемой электроснабжения территории поселения является большая степень изношенности оборудования. Необходимо проводить мониторинг состояния оборудования и производить своевременную замену и его модернизацию.

Существующая электрификация полностью обеспечивает и будет обеспечивать на расчётный срок потребности населения электроэнергией. Дополнительных мероприятий по данному виду инженерного обеспечения не требуется и генеральным планом не предусматривается.

Электроснабжение населения поселения осуществляет ОАО «Брянскэнергосбыт». Количество КТП 6кВ (комплексные трансформаторные подстанции) – 7 шт. Суммарная протяженность ВЛ 0,4 кВ – 64 км, ВЛ 10 кВ – 8 км. Протяженность уличного освещения составляет 29,1 км.
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Рис. 3Схема электрических соединений ВЛ-10 кВ Ф-1001ПС Кокоревка на 2017г.

	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	Протяжённость фидера
	км.
	16,32

	Кол-во опор всего
	шт.
	266

	В том числе анкерные ж/б
	шт.
	28

	Стоек ж/б
	шт.
	236

	Длина провода
	км.
	48,96

	А 35
	км.
	29,88

	Кол-во ТП всего
	шт./кВА
	4/235


Таблица №19
ВЛ-0,4 кв от КТП № 101 п.Стеклянное
	Диспетчерское наименование и тип ЛЭП
	Наименоваие  позиции

	
	Год ввода в эксплуатацию
	дерево на ж/б
	железобетонная
	деревянная б/пр
	К-во вводов
	Провод А-35 в 1 провод км
	Провод А-25 в 1 провод км
	Протяженность КЛ и ВЛ-0,4 кв  км

	ВЛ-0,4 кв фидер № 1
	1980
	12
	 
	 
	4
	1,32
	 
	0,66

	ВЛ-0,4 кв фидер № 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВЛ-0,4 кв фидер № 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	итого
	
	12
	 
	 
	4
	1,32
	 
	0,66


Таблица №20
ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 121 п. Кокоревка

	Диспетчерское наименование и тип ЛЭП
	Наименоваие  позиции

	
	Год ввода в эксплуатацию
	дерево на ж/б
	железобетонная
	деревянная б/пр
	К-во вводов
	Провод А-35 в 1 потребитель  км
	СИП 3х70+1х70+1х16
	Протяженность КЛ и ВЛ-0,4 кв  км

	ВЛ-0,4 кв фидер № 1
	1976
	8
	 
	 
	1
	1,28
	 
	0,15

	ВЛ-0,4 кв фидер № 2
	
	2
	 
	 
	2
	0,16
	 
	0,1

	КЛ-0,4 кв фидер № 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,015

	ВЛ-0,4 кв фидер № 4
	
	 
	9
	 
	1
	 
	0,28
	0,28

	итого
	
	10
	 
	 
	3
	1,44
	 
	0,265


Таблица №21
	Муниципальное образование
	Диспетчерское наименование и тип ЛЭП
	Мощность ,кВт
	Степень 

изношенности  %
	Обслуживаемые объекты
	К-во населения попадающее под отключение

	
	
	
	
	Жилые дома
	Соц знач 

объекты
	Промышленные объекты
	Другие объекты
	

	
	
	
	
	шт
	Человек 

кл-во
	шт
	Человек 

кл-во
	шт
	Человек 

кл-во
	шт
	Человек кл-во
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Кокоревское городское поселение
	КТП № 101 п.Кокоревка
	20
	100
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	КТП № 121 п.Кокоревка
	63
	63
	
	
	
	
	
	
	2
	5
	


 Характеристика трансформаторных подстанций

Таблица №22

Характеристика электроснабжения
	Муниципальное образование
	Диспетчерское наименование и тип ЛЭП
	Мощность ква
	Степень изношенности  %
	Обслуживаемые объекты
	К-во населения попадающее под отключение

	
	
	
	
	Жилые дома
	Соц знач объекты
	Промышленные объекты
	Другие объекты
	

	
	
	
	
	шт
	Человек кл-во
	шт
	Человек кл-во
	шт
	Человек кл-во
	шт
	Человек кл-во
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Кокоревское городское поселение


	ВЛ-10 кв Ф  1001  пс. Кокоревка
	16,32
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	ВЛ-0,4 кв от КТП № 101 п.Стеклянное
	0,66
	
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	5

	
	ВЛ-0,4 кв от КТП № 121 п.Кокоревка
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5
	

	
	ИТОГО  по ВЛ 0,4 КВ
	0,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности городского поселения в обеспечении электроэнергией. Однако актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии. Также развитие системы должно учитывать будущий рост промышленного производства и строительство жилья.

Основные проблемы системы электроснабжения:

1. Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

2. В связи с отсутствием собственных источников генерации, электроснабжение потребителей городского поселения сохранит в перспективе зависимость от энергосистемы Брянской области.

3. Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

4. Хищение электрической энергии потребителями.

5. Древесно-кустарниковая  растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт. 

6. Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

7. Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

8. Дефицит квалифицированного персонала.

3.1.6. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов

МО «Кокоревское городское поселение».
В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиям санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых  бытовых и жидких   нечистот  вносит  значительный  вклад   в  предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды. К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Кокоревском городском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Кокоревского городского поселения являются:

· городское население;

· учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

· производственные объекты;

· транспорт.

· На территории Кокоревского городского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

проводится уборка придомовых территорий;

производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации. 
· Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТКО. На вывоз отходов заключен договор № 92053 от 01.05.2018г.  с ООО «СпецАвтоКом».  В частном секторе сбор и вывоз ТБО осуществляется согласно графику 3 раза в неделю. Несанкционированные свалки незамедлительно ликвидируются.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Кокоревского городского поселения:

- Отсутствие собственного полигона ТКО и  мусоросортировочной станции.

· Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

· Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

3.2 Описание проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
3.2.1 Теплоснабжение
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости в прочих причин, снижают качество сетевой воды.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.
Состояние внутренних систем отопления – управляющие организации уделяют достаточное внимание состоянию внутренних систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.
· Из рассмотренных выше проблем,  наиболее  существенной является  износ сетей.
· Решению проблемы следует уделить особое внимание.
3.2.2 Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей - 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 36% от объема воды поданной в сеть. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме  того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.
Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.
Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.
Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
3.2.3 Водоотведение

Сточные воды, сбрасываемые без очистки в водный объект не соответствуют предельно-допустимым нормам сброса, имеют неудовлетворительные органолептические показатели (цвет, запах) и визуально низкую прозрачность. По данным контрольных анализов проб сточных и природных вод установлено превышение фоновой концентрации загрязняющих веществ.

 

Основными проблемами городского поселения являются:

•
отсутствие ливневой канализации во всех населенных пунктах;

•
аварийное состояние очистных сооружений расположенных в пгт. Коокоревка;

•
сброс хозяйственно-бытовых стоков на рельеф местности и в водные объекты.
3.2.4. Электроснабжение

Основные проблемы системы электроснабжения:

1.  Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

2.  Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

3.Хищение электрической энергии потребителями.
4. Древесно-кустарниковая  растительность под  ВЛ до и выше 1000 вольт. 

5.Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

6.Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

7.Дефицит квалифицированного персонала.

3.2.5. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов
В Кокоревском городском поселении необходимо принять муниципальную целевую программу по обращению твердых бытовых отходов с целью организации планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизацию.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Кокоревского городского поселения:

- Отсутствие собственного полигона ТКО и  мусоросортировочной станции.

· Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

· Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых коммунальных отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации
Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов возможно при оснащении приборами учета энергоресурсов и устройствами регулирования потребления энергии всех объектов Кокоревского района.
На данный момент все объекты муниципальной собственности оснащены приборами учета электрической энергии, холодной воды и природного газа. 

	Муниципальное образование
	сфера
	многоквартирные дома
	частные дома

	
	
	Общее кол-во домов, в т.ч. подключенных к услугам
	Общее кол-во ЖП (квартир), в т.ч. подключен ных к услугам
	Кол-во домов с установленными ОДПУ
	Кол-во ЖП (квартир) с установленными ИПУ
	Кол-во домов, полностью укомплектован ных ОДПУ и ИПУ
	Общее кол-во домов, в т.ч. подключенных к услугам
	Кол-во домов с установленными ИПУ

	
	
	По состоянию на 01 февраля 2017 года

	
	
	декабрь 2016
	январь 2017
	декабрь 2016
	январь 2017
	декабрь 2016
	январь 2017
	декабрь 2016
	январь 2017
	декабрь 2016
	январь 2017
	декабрь 2016
	январь 2017
	декабрь 2016
	январь 2017

	Кокоревское
городское 
поселение
	всего
	6
	6
	6/64
	6/64
	6
	6
	6/64
	6/64
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	ХВС
	6
	6
	6/51
	6/51
	-
	-
	6/51
	6/51
	-
	-
	6
	6
	6
	6

	
	ГВС
	-
	-
	6/51
	6/51
	-
	-
	6/51
	6/51
	-
	-
	-
	-
	6
	6

	
	ТС
	-
	-
	6/64
	6/64
	-
	-
	6/51
	6/51
	-
	-
	-
	-
	6
	6

	
	ЭС
	6
	6
	6/64
	6/64
	6
	6
	6/64
	6/64
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	СГ
	6
	6
	6/51
	6/51
	6
	6
	6/51
	6/51
	6
	6
	6
	6
	6
	6


Таблица №23
Таблица №24
Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кокоревском районе Брянской области на период  2017 –  2022 годы»   
	№ п/п
	Наименование
	2017 (первоначальный план)
	2018
	2018/

2017
	2019
	2022

	1
	Приобретение и установка светильников светодиодных 
	197 080
	70 000
	
	30 000
	15 000

	2
	Модернизация уличного освещения
	44 605
	334 774
	
	300 000
	300 000


В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Принятый Федеральный Закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Известно, что в ближайшие годы доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет с 15 процентов до 50 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.


Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме  в течение 2017-2020 годов. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кокоревского поселения.  

Проблемы в реализации энергосбережения в сфере теплоснабжения муниципального образования
На текущий момент оборудование котельных муниципального образования (котлы, насосная группа) находятся в удовлетворительном состоянии.
Основным направлением в энергосбережении системы теплоснабжения района является своевременная замена существующего инженерного оборудования котельных и сетей теплоснабжения. 
Недостаточная степень оснащённости потребителей коммерческими  приборами учёта затрудняет процесс сбора и учёта информации о потреблении тепловой энергии.
Проблемы в реализации энергосбережения в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Анализ существующей системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования позволяет выявить следующие проблемы в сфере энергосбережения:
· запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории;
· не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;
· коррозия и замена труб;
· износ насосного оборудования.
Основным направлением в энергосбережении системы водоснабжения и водоотведения района является замена существующего инженерного оборудования водозаборов, станций второго подъёма и сетей водоснабжения с применением современных энергосберегающих технологий.
Недостаточная степень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта затрудняет процесс сбора и учёта информации о потреблении холодной воды.
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
  Результаты  реализации программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  утвержденные Приказом Министерства регионального развития  РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице.
Таблица №25
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	№ п.п.
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	
	Наименование целевого индикатора
	Еденица измерения
	Фактическое значение показателя, 2017 г.
	Рачётное значение показателя

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2020-

2023
	2024-

2030

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,58
	0,57
	0,56
	0,55
	0,52
	0,5

	1.2
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.3
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/ день
	23,6
	23,6
	23,7
	23,7
	23,7
	23,8

	1.4
	Уровень потерь
	%
	36,5
	36,0
	35,0
	35,0
	32,0
	30,0

	1.5
	Износ системы коммунальной инфраструктуры
	%
	70,3
	65
	45
	25
	10
	5

	1.6
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	22,4
	19,8
	18,4
	17,4
	11,7
	6,3

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	85
	85
	85
	86
	88
	90

	2.2
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	50
	55
	58
	61
	73
	85


	3
	Показатели качества предоставляемых услуг

	3.1
	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Доступность услуги для потребителей

	4.1
	Удельное водопотребление
	м3/чел
	3,83
	3,85
	3,85
	3,85
	3,85
	3,85

	4.2
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	98
	98
	98
	98
	99
	99

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,98
	0,98
	0,96
	0,96
	0,95
	0,95

	1.2
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0,006
	0,006
	0,005
	0,005
	0,004
	0,004

	1.3
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/ день
	23,92
	23,92
	23,95
	23,95
	23,97
	23,97

	1.4
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	69,5
	76,0
	79,5
	83,
	87,5
	91,0

	1.5
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	45,45
	45
	37,4
	37,4
	25,2
	13

	2
	Показатели качества предоставляемых услуг

	2.1
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
	%
	0
	0
	0
	0
	75
	100

	3
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	3.1
	Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций
	%
	71
	71
	71
	71
	100
	100

	3.2
	Уровень загрузки
	%
	40
	40
	40
	40
	55
	55

	
	производственных мощностей: канализационных очистных сооружений
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доступность услуги для потребителей

	4.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	35
	35
	35
	35
	50
	50

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность системы
	ед./км
	0,476
	0,3
	0,2
	0,1
	0
	0

	1.2
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4
	Уровень потерь
	%
	23
	22
	21
	20
	19
	19

	1.5
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	8
	7,4
	6
	4
	0
	0

	1.6
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	1,6
	1,4
	1
	0.5
	0
	0

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Удельное теплопотребление
	Гкал/ м2
	0,205
	0,205
	0,205
	0,220
	0,230
	0,240

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность системы
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4
	Уровень потерь
	%
	н/д
	
	
	
	
	

	1.5
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	0
	0
	0
	0
	25
	30

	1.6
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	45
	70

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	99
	99
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Удельное газопотребление
	м3/чел
	256
	256
	256
	260
	280
	280

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность системы
	ед./км
	0,23
	0,23
	0,23
	0,20
	0,10
	0

	1.2
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	Н.д.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4
	Уровень потерь
	%
	22,4
	22
	22
	22
	20
	20

	1.5
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	14
	13,7
	10
	8
	8
	4

	1.6
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	27
	17
	15
	10
	8
	0

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Удельное электроснабжение
	кВт ч/ чел.
	791,7
	791,4
	790
	785
	750
	730


Таблица №26
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Всего финансирова-ние, тыс. руб
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2027гг.

	Теплоснабжение

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоснабжение

	1
	Программа «Чистая вода»
	обеспечение населения Брянской области питьевой водой
	-
	1 346 000
	
	
	1 346 000
	
	

	Водоотведение

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Электроснабжение

	1
	Приобретение и установка светильников светодиодных
	Увеличение степени надежности системы, уменьшение фактических потерь электрической энергии
	-
	312080
	197080
	70000
	30000
	15000
	-

	2
	Модернизация уличного освещения
	
	-
	979379
	44605
	334774
	300000
	300000
	

	Вывоз и переработка ТКО

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

6. Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Таблица №27
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Всего финансирова-ние, тыс. руб
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2027гг.

	Теплоснабжение

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоснабжение

	1
	Программа «Чистая вода»
	обеспечение населения Брянской области питьевой водой
	-
	1 346 000
	
	
	1 346 000
	
	

	Водоотведение

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Электроснабжение

	1
	Приобретение и установка светильников светодиодных
	Увеличение степени надежности системы, уменьшение фактических потерь электрической энергии
	-
	312080
	197080
	70000
	30000
	15000
	-

	2
	Модернизация уличного освещения
	
	-
	979379
	44605
	334774
	300000
	300000
	

	Вывоз и переработка ТКО

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

· Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

· обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения;

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

 Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

· обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

7.Финансовые потребности для реализации Программы
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на  основании  Законов  Брянской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области осуществляется в соответствии с Правилами, устанавливаемыми Субъектом РФ.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.
При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей городского округа будут являться механизмы их финансирования:

· с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

· федеральный бюджет;

· областной бюджет;

· местный бюджет.

· с привлечением внебюджетных источников:

· за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

· привлеченные средства (кредиты);

· средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы
финансирования
инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя  из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий.

Таблица №28
Объемы и источники инвестиций

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения работ
	Стоимость выполнения работ, тыс. руб
	Источники финансирования

	
	
	
	
	Областной бюджет-


	Местный бюджет-



	1
	Формирование современной городской среды на территории МО «Кокоревское городское» поселение» 
	2018-2022гг
	10 965 440
	10 417 168
	548 272

	2
	Программа «Чистая вода»
	2019г.
	1 346 000
	1 278 700
	67 300


8.Организация реализации проектов
Механизмы реализации мероприятий Программы определяются в зависимости от следующих основных факторов:
· форма собственности на системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);
· источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);
· технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
· экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше критериев.
Исходя из указанных факторов можно сформировать два направления реализации мероприятий настоящей Программы:
· первое направление – инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договора аренды или передача в хозяйственное ведение во втором случае), наличие внебюджетных источников финансирования. К этому направлению относятся проекты Программы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
· второе направление – реализация «greenfield»-проектов (строительство проектов «с нуля» на неосвоенной территории) без привлечения бюджетных источников инвестиций. К этому направлению относятся инвестиционные проекты в сфере утилизации (захоронения) ТКО.
Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования по указанным направлениям заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.
Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:
1) построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса муниципального образования. Данные показатели и  индикаторы  должны базироваться на Программе и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы  ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться в первую очередь на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов;
2) утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией муниципального образования и соответствующей организацией на  их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются уполномоченными органами муниципального образования. Однако для обеспечения возможности реализации мероприятий Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться администрацией муниципального образования;
3) договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией муниципального образования и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:
· цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения);
· права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;
· ответственность сторон;
· перечень мероприятий инвестиционной программы и их стоимость;
· объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);
· график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;
· порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации инвестиционной программы;
4) переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.
При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования мероприятий инвестиционной программы:
финансирование мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (3 – 5 лет), должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;
финансирование мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (3 – 5 лет), осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.
9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)
Рекомендуется различать группы проектов по следующим признакам:
· нацеленные на присоединение новых потребителей;
· обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
· обеспечивающие выполнение экологических требований;
· обеспечивающие
выполнение
требований
законодательства
об энергосбережении;
· высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7лет);
· проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7   до
15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
· проекты со сроками окупаемости более 15 лет;
Все проекты, рекомендованные к реализации в рамках данной Программы, в основном имеют целью присоединение новых потребителей или повышение надежности ресурсоснабжения. Однако часть проектов рекомендуется осуществить для выполнения экологических требований (обустройство зон санитарной охраны на источниках водоснабжения) и повышения энергоэффективности. При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей муниципального образования будут являться механизмы их финансирования:
· с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):
· федеральный бюджет;
· областной бюджет;
· местный бюджет.
· с привлечением внебюджетных источников:
· за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной
инфраструктуры
и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;
· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
· привлеченные средства (кредиты);
· средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий.
В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.
Для Брянской области с 1 июля 2018 года средний индекс предельного (максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен в размере 5%, предельно допустимое отклонение для муниципальных образований – 2,5%. 

С 1 июля 2018 года для 28 муниципальных образований области установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размерах превышающих индекс для Брянской области более чем на величину отклонения по субъекту, т.е. более 6,9% (4,4% + 2,5%):  в Кокоревском городском поселении – 3,5%.

Решения органов местного самоуправления были приняты по причине смены поставщиков коммунальных услуг, для которых установлены экономически обоснованные тарифы на указанные услуги выше, чем ранее действовавшие и в целях доведения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня.

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности  для граждан  прогнозируемой  платы за коммунальные услуги  по  критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает 20%, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности  для граждан  прогнозируемой  платы за коммунальные услуги  по  критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.



При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.
Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями  соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения.
Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
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